Ogłoszenie nr 558006-N-2018 z dnia 2018-05-15 r.

Gmina Jelcz-Laskowice: Rozbudowa placów zabaw i budowa siłowni plenerowych na terenie miasta i gminy Jelcz-Laskowice.  
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

**Zamieszczanie ogłoszenia:** Zamieszczanie obowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:** Zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**

Nie

**Nazwa projektu lub programu**

**O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych**

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający**

Nie

**Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania**

Nie

**Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:**   
**Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających**

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:   
  
**Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej**

Nie

**W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:**   
**Informacje dodatkowe:**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Jelcz-Laskowice, krajowy numer identyfikacyjny 93193488000000, ul. W.Witosa  24 , 55230   Jelcz-Laskowice, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 071 3817122, 3817145, e-mail um.zamowienia@jelcz-laskowice.pl, faks 7 131 817 111.   
Adres strony internetowej (URL): www.um..jelcz-laskowice.finn.pl   
Adres profilu nabywcy:   
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa

**I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA *(jeżeli dotyczy)*:**

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

**I.4) KOMUNIKACJA:**   
**Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)**

Nie   
www.um..jelcz-laskowice.finn.pl

**Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia**

Nie   
www.um..jelcz-laskowice.finn.pl

**Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem**

Nie

**Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:**   
**Elektronicznie**

Nie   
adres

**Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:**   
Nie   
Inny sposób:   
  
**Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:**   
Tak   
Inny sposób:   
za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca   
Adres:   
Urzad Miasta i Gminy ul.Witosa 24 , 55-220 Jelcz-Laskowice

**Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne**

Nie   
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Rozbudowa placów zabaw i budowa siłowni plenerowych na terenie miasta i gminy Jelcz-Laskowice.   
**Numer referencyjny:** RI.271.10.2018   
**Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny**

Nie

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane   
**II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych**   
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak   
**Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:**   
wszystkich części

**Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:**   
  
**Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:**   
2   
  
  
**II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia** *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:** Rozbudowa placów zabaw i budowa siłowni plenerowych na terenie miasta i gminy Jelcz-Laskowice.   
  
**II.5) Główny kod CPV:** 45100000-8   
**Dodatkowe kody CPV:**

|  |
| --- |
| Kod CPV |
| 45212221-1 |
| 45233259-6 |
| 45236210-5 |
| 44231000-8 |
| 37535200-0 |
| 45262350-9 |
| 45112710-5 |
| 45111291-4 |
| 45342000-6 |
| 37535200-9 |
| 37535150-4 |
| 37535270-0 |
| 37400000-2 |
| 37420000-8 |
| 37440000-4 |
| 37460000-0 |
| 37400000-8 |

**II.6) Całkowita wartość zamówienia** *(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)*:   
Wartość bez VAT:   
Waluta:

*(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)*

**II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:** Tak   
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwości udzielenie zamówień, na podstawie art. 67 ust.1 pkt.6 Prawa zamówień publicznych, dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych, do 50% wysokości zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu podobnych prac. Przez prace podobne Zamawiający rozumie roboty budowlane oraz dostawy urządzeń występujące w przedmiocie zamówienia.   
**II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:**   
miesiącach:    *lub* **dniach:** 70   
*lub*   
**data rozpoczęcia:**   *lub* **zakończenia:**   
  
**II.9) Informacje dodatkowe:**

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

**III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

**III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów**   
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.   
Informacje dodatkowe   
**III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna**   
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.   
Informacje dodatkowe   
**III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa**   
Określenie warunków: Wykonawcy spełnią warunek jeśli : Część I - wykonali co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie ,rozbudowie lub przebudowie placu zabaw lub siłowni plenerowej o wartości co najmniej 100 000,00 zł. brutto ( każda) - dysponują osobą , która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie konstrukcyjno-budowlanym c) posiadają na każde urządzenie zabawowe i siłowni plenerowej certyfikat zgodności z normami PN-EN 1176 lub DIN 79000:2012-02,prPN-prEN 16630E oraz deklarację zgodności dla urządzeń komunalnych. Część II - wykonali co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie ,rozbudowie lub przebudowie placu zabaw lub siłowni plenerowej o wartości co najmniej 100 000,00 zł. brutto ( każda) - dysponują osobą , która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie konstrukcyjno-budowlanym c) posiadają na każde urządzenie zabawowe i siłowni plenerowej certyfikat zgodności z normami PN-EN 1176 lub DIN 79000:2012-02,prPN-prEN 16630E oraz deklarację zgodności dla urządzeń komunalnych.   
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:   
Informacje dodatkowe:

**III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA**

**III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp**   
**III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp** Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

**III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI**

**Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu**   
Tak   
**Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji**   
Nie

**III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:**

c) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający będzie żądał następujących dokumentów: - odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp; Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. c powyżej, składa: - dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,

**III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP**

**III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:**   
a) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający będzie żądał: - wykazu robót budowlanych, o których mowa w rozdz. V ust.1 pkt 2) ppkt b SIWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów ; załącznik nr 5 do SIWZ - wykazu osób, o których mowa w rozdz. V ust. 1 pkt.2 ppkt. b SIWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z imionami i nazwiskami tych osób, oraz informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; załącznik nr 6 do SIWZ,   
**III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:**

**III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP**

W celu potwierdzenia , że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom stawianym przez zamawiającego należy przedłożyć : - na każde urządzenie zabawowe i siłowni plenerowej certyfikat zgodności z normami PN-EN 1176 lub DIN 79000:2012-02,prPN-prEN 16630E oraz deklarację zgodności dla urządzeń komunalnych. - fotografie proponowanych urządzeń

**III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)**

SEKCJA IV: PROCEDURA

**IV.1) OPIS**   
**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** Przetarg nieograniczony   
**IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:**

Tak   
Informacja na temat wadium   
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: Część I - 5 000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych). Część II - 5 000,00zł. (słownie: pięć tysięcy złotych). Wykonawca wnosi wadium: - w pieniądzu, sposób przekazania: na rachunek Zamawiającego BS Oława Oddz. Jelcz-Laskowice 39 9585 0007 0020 0209 7563 0002 lub w jednej lub kilku z poniżej podanych form: 1) w poręczeniach lub gwarancjach bankowych, 2) w gwarancjach ubezpieczeniowych 3) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

**IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:**

Nie   
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

**IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:**

Nie   
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:   
Nie   
Informacje dodatkowe:

**IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:**

Nie   
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej   
Nie   
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:   
Nie

**IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu**   
*(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)*

Liczba wykonawców     
Przewidywana minimalna liczba wykonawców   
Maksymalna liczba wykonawców     
Kryteria selekcji wykonawców:

**IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:**

Umowa ramowa będzie zawarta:   
  
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:   
  
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:   
  
Informacje dodatkowe:   
  
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:   
  
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:   
  
Informacje dodatkowe:   
  
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:   
  
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

**IV.1.8) Aukcja elektroniczna**   
**Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej** *(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)* Nie   
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:   
  
**Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:**   
**Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:**   
  
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:   
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:   
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):   
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:   
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:   
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:   
  
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:   
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

**IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**   
**IV.2.1) Kryteria oceny ofert:**   
**IV.2.2) Kryteria**   
  
**IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp** (przetarg nieograniczony)   
Tak   
**IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne**   
**IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem**   
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:   
  
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji   
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:   
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):   
  
Informacje dodatkowe   
  
  
**IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego**   
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:   
  
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:   
  
Wstępny harmonogram postępowania:   
  
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:   
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:   
  
  
Informacje dodatkowe:   
  
**IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego**   
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:   
  
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:   
  
Informacje dodatkowe:   
  
**IV.4) Licytacja elektroniczna**   
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:   
  
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:   
Data: godzina:   
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

**IV.5) ZMIANA UMOWY**   
**Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:** Tak   
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:   
. Dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, jeżeli zmiany będą korzystne dla Zamawiającego lub konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności zmiany postanowień umowy mogą dotyczyć: 1) Terminu realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy: -siły wyższej tj. zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia. Strony za okoliczności siły wyższej uznają w szczególności : powódź, huragan lub trąba powietrzna, trzęsienie ziemi, upadek statku powietrznego ,pożar ,działania wojenne lub ogłoszenie stanu wojennego, strajk ogólnokrajowy lub ogłoszony stan klęski żywiołowej. - wykrycie instalacji, urządzeń lub budowli podziemnych nieujętych w dokumentacji projektowej i niezinwentaryzowanych przez właścicieli i gestorów instalacji i urządzeń, a wymagających przebudowy w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. - odkrycie na terenie budowy przedmiotów o znaczeniu archeologicznym i historycznym - konieczność przesunięcia terminu przekazania terenu budowy, - okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. warunki atmosferyczne, utrudniające lub uniemożliwiające terminowe wykonania przedmiotu umowy. - opóźnienia, nie wynikające z winy Wykonawcy, w uzyskaniu wszelkich zezwoleń, decyzji, uzgodnień, opinii , ekspertyz itp. Warunkujących wykonanie przedmiotu umowy. - rozszerzenia zakresu prac powierzonych do wykonania Wykonawcy niniejszej umowy przez Zamawiającego w drodze udzielenia zamówienia dodatkowego zgodnie z treścią właściwych przepisów odrębnych. - konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia 2) Zmiany w sposobie realizacji przedmiotu umowy w postaci: a) zmiany rozwiązań technicznych/technologicznych, w tym materiałów i urządzeń, powodujące poprawienie parametrów technicznych obiektu budowlanego , z uwagi na postęp technologiczny, b) konieczności realizacji zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, w przypadku gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamówienia, c) odmiennych od przyjętych w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, warunków technicznych/technologicznych skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy dotychczasowych założeniach technologicznych, d) konieczności zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych w tym zmiany materiałów i urządzeń ze względu na zmiany obowiązującego prawa, e) wprowadzenia uzgodnionych rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami i decyzjami wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1 umowy. f) zmiany rozwiązań technicznych/technologicznych, w tym materiałów i urządzeń, nowocześniejszych niż zawarte w dokumentacji projektowej, korzystnych pod względem eksploatacyjnym lub kosztowym dla Zamawiającego tzn. powodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego na eksploatację lub/i konserwację. 3) Zmiany danych podmiotowych Wykonawcy, lokalizacji siedziby Wykonawcy (adresu), 4) Zmiany ustawowej stawki podatku VAT wprowadzona w życie po dacie podpisania umowy i w konsekwencji zmiana wynagrodzenia (przy czym zmianie ulega kwota podatku VAT i kwota brutto, kwota netto pozostaje bez zmian). 5) Zmiany, polegające na ograniczeniu zakresu robót budowlanych w przypadku, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami i decyzjami wykonania przedmiotu umowy (roboty zaniechane) wraz ze skutkami zmiany wysokości wynagrodzenia w oparciu o kalkulację kosztów wynikającą z kosztorysu ofertowego; 6) Sposobu rozliczenia niniejszej umowy, o ile zmiana jest korzystna dla Zamawiającego; 7) Zmiany zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom, 8) Konieczności zmiany osób odpowiedzialnych: za nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego, za pełnienie funkcji kierownika robót, 9)W przypadku, kiedy w umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, a także zapisy, których wykonanie jest niemożliwe ze względu na obowiązujące przepisy prawa – w zakresie, który jest niezbędny dla wyeliminowania tych błędów. 10)Wszystkie powyższe postanowienia opisane w pkt. 1 i 2 niniejszego paragrafu stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Warunkiem dokonania zmian postanowień zawartej umowy w formie aneksu do umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie, pod rygorem nieważności zmiany. Podstawą do zawarcia aneksu są dokumenty (decyzje, protokoły, notatki itp.), z których wynika uzasadnienie dokonanych zmian.   
**IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**   
  
**IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym** *(jeżeli dotyczy):*   
  
**Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym**   
  
**IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:**   
Data: 2018-05-30, godzina: 09:30,   
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):   
  
Wskazać powody:   
  
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu   
>   
**IV.6.3) Termin związania ofertą:** do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)   
**IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:** Nie   
**IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane** Nie   
**IV.6.6) Informacje dodatkowe:**

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Część nr:** | 1 | **Nazwa:** | Place zabaw i siłownia plenerowa |

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia** *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**I. Rozbudowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Jelczu-Laskowicach : 1. dostawa i montaż wraz z fundamentami następujących urządzeń zabawowych : 1) huśtawka wahadłowa - bocianie gniazdo - 1 sztuka, 2) piramida - urządzenie linowe - 1 sztuka, 3) bujak wieloosobowy - gondola - 1 sztuka, 4) karuzela bieżniowa - rowerki - 1 sztuka, 5) urządzenie wielofunkcyjne - duża wieża - 1 sztuka. W skład urządzenia wchodzi : jedna wieża sześciokątna bez dachu, zjeżdżalnia, wejście wspinaczkowe spirala, wejście drabinka oraz wejście drabinka linowa. Szczegółowa charakterystyka wymienionych powyżej urządzeń znajduje się w opisie technicznym do projektu budowlanego. 2. Wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw z poliuretanu. Poliuretan na podbudowie dynamicznej (wodoprzepuszczalny). Kolor nawierzchni poliuretanowej ceglasty oraz miejscowo koła w kolorze : żółtym, niebieskim, szarym, zielonym. Zestawienie kolorowych kół oraz ich wymiary znajdują się na rysunku A-02. Poziom nawierzchni poliuretanowej równy z poziomem istniejącego placu zabaw. Nawierzchnia placu zabaw obramowana obrzeżem betonowym. Szczegółowa charakterystyka podłoża pod nawierzchnię poliuretanową i nawierzchni poliuretanowej znajduje się w opisie technicznym do projektu budowlanego. 3. Dostawa i montaż 4 sztuk ławek z oparciem oraz 2 sztuk koszy na śmieci o pojemności 35 litrów. Konstrukcja ławek i koszy stalowa, ocynkowana i malowana na kolor RAL 6029 (ciemna zieleń). Szczegółowa charakterystyka wymienionych urządzeń znajduje się w opisie technicznym do projektu budowlanego. 4. Nasadzenie drzew : drzewa ozdobne - platan klonolistny „Platanus acerifolia” - 4 sztuki; ob. 12-14 C\_60, wysokość 300 - 400 cm. 5. Wykonanie nawierzchni trawiastej : po wykonanych pracach należy uzupełnić nawierzchnię trawiastą. Rozplantowaną ziemię jednokrotnie zagęścić walcem gładkim, następnie zastosować nawóz mineralny oraz wykonać nawierzchnię trawiastą siewem z przykryciem nasion po wysiewie walcem kolczatką. II. Rozbudowa placu zabaw w Miłocicach Małych przy ulicy Głównej : 1. etap 1 : 1) demontaż istniejącego ogrodzenia panelowego - wysokość 1,0 m, długość 38,5 m. Zdemontowane ogrodzenie należy przekazać Zamawiającemu. 2) Demontaż istniejącego ogrodzenia drewnianego - wysokość 1,6 m, długość 32,7 m. 3) Montaż ogrodzenia panelowego wraz z dwiema furtkami i bramą. Wysokość ogrodzenia : 1,2 m; długość ogrodzenia : 121,6 m łącznie z furtkami i bramą. Szerokość furtki : 1,0 m; szerokość bramy - 2,6 m. Zamawiający posiada 44 sztuki paneli ogrodzeniowych, które przekaże Wykonawcy. Panele o długości 2,5 mb, z dwoma przetłoczeniami, wykonane z prętów stalowych śr. 4,00 mm, ocynkowane i malowane w kolorze zielonym - RAL 6005. Pozostałą ilość paneli ogrodzeniowych, furtki i bramę oraz wszystkie materiały niezbędne do wykonania ogrodzenia dostarcza Wykonawca. Elementy ogrodzenia zakupione przez Wykonawcę muszą formą i materiałem nawiązywać do paneli ogrodzeniowych będących w posiadaniu Zamawiającego. 4) Pielęgnacja nawierzchni trawiastych wykonanych siewem. 2. Etap 2 : 1) zmiana lokalizacji dwóch istniejących urządzeń zabawowych tj. huśtawki wagowej 4-osobowej i karuzeli trójramiennej oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku płukanego o frakcji 0-2 mm grubości 30 cm w obrębie strefy funkcjonowania urządzeń, po uprzednim wykonaniu warstwy oddzielającej piasek od gruntu rodzimego z geowłókniny. Geowłókninę należy przymocować do podłoża za pomocą szpilek. 2) Dostawa i montaż siłowni plenerowej składającej się z sześciu urządzeń na trzech pylonach konstrukcyjnych (wraz z fundamentami) tj. : a) biegacz - 1 sztuka, b) twister - 1 sztuka, c) narciarz biegowy - 1 sztuka, d) urządzenie do ćwiczeń mięśni klatki piersiowej - 1 sztuka, e) motyl - 1 sztuka, f) jeździec - 1 sztuka. Szczegółowa charakterystyka wymienionych powyżej urządzeń znajduje się w opisie technicznym do projektu budowlanego. 3) Wykonanie nawierzchni gliniasto-żwirowej na terenie siłowni plenerowej. Nawierzchnia ograniczona obrzeżami betonowymi. Szczegółowa charakterystyka nawierzchni znajduje się w opisie technicznym do projektu budowlanego. 4) Pielęgnacja nawierzchni trawiastych wykonanych siewem. 3. Etap 3 : 1) demontaż i utylizacja istniejącej piaskownicy, 2) zmiana lokalizacji jednej istniejącej ławki, 3) dostawa i montaż urządzenia wielofunkcyjnego z dwiema wieżami. Szczegółowa charakterystyka urządzenia i wszystkie elementy, z których składa się urządzenie znajduje się w opisie technicznym do projektu budowlanego. 4) Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku płukanego o frakcji 0-2 mm grubości 30 cm w obrębie strefy funkcjonowania urządzenia wielofunkcyjnego z wieżami, wymienionego w punkcie 3), po uprzednim wykonaniu warstwy oddzielającej piasek od gruntu rodzimego z geowłókniny. Geowłókninę należy przymocować do podłoża za pomocą szpilek. 5) Pielęgnacja nawierzchni trawiastych wykonanych siewem. Po wykonaniu prac związanych ze zmianą lokalizacji urządzeń zabawowych opisanych w punkcie 1) drugiego etapu inwestycji oraz montażu urządzenia zabawowego opisanego w punkcie 3) trzeciego etapu inwestycji, należy wykonać nawierzchnię piaszczystą w całości pokrywającą strefę funkcjonowania urządzeń placu zabaw oraz niewielkie przestrzenie pomiędzy nimi tworząc jeden nieregularny plac o nawierzchni piaszczystej - z uwzględnieniem pozostałych urządzeń zabawowych tj. zjeżdżalni i huśtawki wahadłowej dwuosobowej - zgodnie z częścią rysunkową projektu. Nawierzchnię piaszczystą należy obramować krawężnikami betonowymi. Szczegółowa charakterystyka nawierzchni i obrzeży wokół zabawek znajduje się w opisie technicznym do projektu budowlanego. 4. Etap 4 : 1) dostawa i montaż piłkochwytu o wysokości 4,0 m i długości 34,7 m. Szczegółowa charakterystyka piłkochwytu znajduje się w opisie technicznym do projektu budowlanego. 2) Dostawa i montaż słupków wraz z siatką do piłki siatkowej - 1 komplet. Szczegółowa charakterystyka słupków znajduje się w opisie technicznym do projektu budowlanego. 3) Pielęgnacja nawierzchni trawiastych wykonanych siewem. III. Plac zabaw w Chwałowicach przy ulicy Szkolnej - wykonanie II etapu budowy : 1. dostawa i montaż na prefabrykatach betonowych następujących urządzeń zabawowych : 1) bujak sprężynowy - 1 sztuka, 2) karuzela kołobieg - 1 sztuka, 3) przeplotnia - kula - 1 sztuka, 4) bujak - tuba - 1 sztuka, 5) huśtawka wagowa 4-osobowa - 1 sztuka. Szczegółowa charakterystyka wymienionych powyżej urządzeń znajduje się w opisie technicznym do projektu budowlanego. 2. Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku płukanego o frakcji 0-2 mm grubości 30 cm, wokół urządzeń zabawowych wymienionych w punkcie 1.1)-1.5), po uprzednim wykonaniu warstwy oddzielającej piasek od gruntu rodzimego z geowłókniny. Geowłókninę należy przymocować do podłoża za pomocą szpilek. 3. Dostawa i montaż regulaminu placu zabaw - 1 sztuka. Szczegółowa charakterystyka regulaminu znajduje się w opisie technicznym do projektu budowlanego. 4. Wykonanie nawierzchni trawiastej : po wykonanych pracach należy uzupełnić nawierzchnię trawiastą. Rozplantowaną ziemię jednokrotnie zagęścić walcem gładkim, następnie zastosować nawóz mineralny oraz wykonać nawierzchnię trawiastą siewem z przykryciem nasion po wysiewie walcem kolczatką. IV. Dostawa i montaż dwóch sztuk piaskownic na terenie dwóch istniejących placów zabaw tj. : w Nowym Dworze i w Dębinie. Piaskownica betonowa wykonana z betonu klasy B-30, kwadratowa o wymiarach : 3,0 m x 3,0 m. Siedziska piaskownicy wykonane z tworzywa sztucznego lub ze sklejki wodoodpornej. Przykładowe zdjęcie piaskownicy dołączone do dokumentacji przetargowej. Powyższy zakres szczegółowo określa załączona dokumentacja : 1.Projekt zagospodarowania terenu „ Rozbudowa placu zabaw przy PSP nr 2 w Jelczu-Laskowicach” , „Rozbudowa placu zabaw w Miłocicach” –Biuro obsługi Budownictwa –Mariusz Fabjanowski. 2. Projekt placu zabaw w Chwałowicach przy ul.Szkolnej – UTEKO Sp. z o.o. Wrocław ul. B.Gierymskich 156   
**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):** 45100000-8,   
  
**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**  
Wartość bez VAT:   
Waluta:   
  
**4) Czas trwania lub termin wykonania:**   
okres w miesiącach:   
okres w dniach: 70  
data rozpoczęcia:   
data zakończenia:   
**5) Kryteria oceny ofert:**

|  |  |
| --- | --- |
| Kryterium | Znaczenie |
| cena | 60,00 |
| gwarancja | 40,00 |

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Część nr:** | 2 | **Nazwa:** | Siłownie plenerowe |

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia** *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**II Część : Siłownie plenerowe I. Budowa siłowni plenerowej przy ulicy Mieszka I w Jelczu-Laskowicach. 1. Dostawa i montaż ośmiu urządzeń siłowni plenerowej na czterech pylonach konstrukcyjnych (wraz z fundamentami) tj. : 1) urządzenie do ćwiczeń mięśni klatki piersiowej - 1 sztuka, 2) narciarz zjazdowy - 1 sztuka, 3) wiosła - 1 sztuka, 4) urządzenie do ćwiczeń mięśni brzucha - 1 sztuka, 5) wahadło - 1 sztuka, 6) urządzenie do wyciskania siedząc - 1 sztuka, 7) sztanga - 1 sztuka, 8) motyl - 1 sztuka. Szczegółowa charakterystyka wymienionych powyżej urządzeń znajduje się w opisie technicznym do projektu budowlanego. 2. Dostawa i montaż regulaminu siłowni plenerowej - 1 sztuka. Szczegółowa charakterystyka regulaminu znajduje się w opisie technicznym do projektu budowlanego. 3. Wykonanie nawierzchni bezpiecznej żwirowej w całości pokrywającej strefy funkcjonowania urządzeń siłowni plenerowej. Nawierzchnię należy wykonać jako warstwę żwiru rzecznego o frakcji 2-8 mm, grubości 30 cm, położoną po uprzednim wykonaniu warstwy oddzielającej żwir od gruntu rodzimego z geowłókniny. Geowłókninę należy przymocować do podłoża za pomocą szpilek. Nawierzchnia bezpieczna ograniczona obrzeżami betonowymi. Szczegółowa charakterystyka nawierzchni znajduje się w opisie technicznym do projektu budowlanego. 4. Budowa strefy relaksu wyposażonej w następujące urządzenia : 1) stół do gry w piłkarzyki - 1 sztuka, 2) stół do gry w szachy i chińczyka - 1 sztuka, 3) ławka z oparciem - 4 sztuki, 4) kosz na śmieci o pojemności 75 litrów - 2 sztuki, 5) stojak na rowery 8-stanowiskowy - 1 sztuka. Szczegółowa charakterystyka wymienionych powyżej urządzeń znajduje się w opisie technicznym do projektu budowlanego. Konstrukcje ławek, koszy na śmieci i stojaka na rowery stalowe, ocynkowane i malowane na kolor RAL 6029. 5. Wykonanie nawierzchni utwardzonej z bezfazowej kostki betonowej szarej w strefie relaksu opisanej w punkcie 4. Szczegółowa charakterystyka nawierzchni znajduje się w opisie technicznym do projektu budowlanego. 6. Dostawa i posadzenie : 1) drzew - lipa drobnolistna „tilia cordata” - 7 sztuk, 2) krzewów - berberys thunberga - 83 sztuki. Szczegółowy opis drzew i krzewów znajduje się w opisie technicznym do projektu budowlanego. 7. Wykonanie trawników dywanowych siewem oraz rekultywacja istniejących trawników. II. Budowa siłowni plenerowej przy ulicy Głównej w Biskupicach Oławskich. 1. Dostawa i montaż ośmiu urządzeń siłowni plenerowej na czterech pylonach konstrukcyjnych (wraz z fundamentami) tj. : 1) wahadło - 1 sztuka, 2) urządzenie do ćwiczeń mięśni ud - 1 sztuka, 3) motyl - 1 sztuka, 4) twister - 1 sztuka, 5) urządzenie do ćwiczeń mięśni klatki piersiowej - 1 sztuka, 6) narciarz biegowy - 1 sztuka, 7) narciarz zjazdowy - 1 sztuka, 8) biegacz - 1 sztuka. Szczegółowa charakterystyka wymienionych powyżej urządzeń znajduje się w opisie technicznym do projektu budowlanego. 2. Dostawa i montaż regulaminu siłowni plenerowej - 1 sztuka. Szczegółowa charakterystyka regulaminu znajduje się w opisie technicznym do projektu budowlanego. 3. Wykonanie nawierzchni utwardzonej z bezfazowej kostki betonowej czerwonej ograniczonej obrzeżami betonowymi pod urządzeniami siłowni plenerowej. Szczegółowa charakterystyka nawierzchni znajduje się w opisie technicznym do projektu budowlanego. 4. Wykonanie na terenie siłowni plenerowej nawierzchni utwardzonej żwirowej w części pokrywającej komunikację na terenie działki - według części rysunkowej projektu budowlanego. Nawierzchnię należy wykonać jako warstwę żwiru białego o frakcji 8-16 mm, grubości 30 cm, po uprzednim wykonaniu warstwy oddzielającej żwir od gruntu rodzimego z geowłókniny. Geowłókninę należy przymocować do podłoża za pomocą szpilek. Nawierzchnia żwirowa ograniczona obrzeżami betonowymi. Szczegółowa charakterystyka nawierzchni znajduje się w opisie technicznym do projektu budowlanego. 5. Wykonanie na dojściu od bramy do siłowni plenerowej nawierzchni utwardzonej z bezfazowej kostki betonowej szarej, ograniczonej obrzeżami betonowymi. Szczegółowa charakterystyka nawierzchni znajduje się w opisie technicznym do projektu budowlanego. 6. Wykonanie trawników dywanowych siewem oraz rekultywacja istniejących trawników. III. Budowa siłowni plenerowej przy ulicy Głównej w Dębinie. 1. Dostawa i montaż ośmiu urządzeń siłowni plenerowej na czterech pylonach konstrukcyjnych (wraz z fundamentami) tj. : 1) urządzenie do ćwiczeń mięśni klatki piersiowej - 1 sztuka, 2) narciarz zjazdowy - 1 sztuka, 3) wiosła - 1 sztuka, 4) urządzenie do ćwiczeń mięśni brzucha - 1 sztuka, 5) wahadło - 1 sztuka, 6) urządzenie do wyciskania siedząc - 1 sztuka, 7) sztanga - 1 sztuka, 8) motyl - 1 sztuka. Szczegółowa charakterystyka wymienionych powyżej urządzeń znajduje się w opisie technicznym do projektu budowlanego. 2. Dostawa i montaż regulaminu siłowni plenerowej - 1 sztuka. Szczegółowa charakterystyka regulaminu znajduje się w opisie technicznym do projektu budowlanego. 3. Wykonanie nawierzchni bezpiecznej żwirowej w całości pokrywającej strefy funkcjonowania urządzeń siłowni plenerowej. Nawierzchnię należy wykonać jako warstwę żwiru rzecznego o frakcji 2-8 mm, grubości 30 cm, po uprzednim wykonaniu warstwy oddzielającej żwir od gruntu rodzimego z geowłókniny. Geowłókninę należy przymocować do podłoża za pomocą szpilek. Nawierzchnia bezpieczna ograniczona obrzeżami betonowymi. Szczegółowa charakterystyka nawierzchni znajduje się w opisie technicznym do projektu budowlanego. 4. Budowa strefy relaksu wyposażonej w następujące urządzenia : 1) stół do gry w piłkarzyki - 1 sztuka, 2) stół do gry w szachy i chińczyka - 1 sztuka, 3) ławka z oparciem - 4 sztuki, 4) kosz na śmieci o pojemności 75 litrów - 2 sztuki, 5) stojak na rowery 8-stanowiskowy - 1 sztuka. Szczegółowa charakterystyka wymienionych powyżej urządzeń znajduje się w opisie technicznym do projektu budowlanego. Konstrukcje ławek, koszy na śmieci i stojaka na rowery stalowe, ocynkowane i malowane na kolor RAL 6029. 5. Wykonanie nawierzchni utwardzonej z bezfazowej kostki betonowej szarej w strefie relaksu opisanej w punkcie 4. Nawierzchnia utwardzona ograniczona obrzeżami betonowymi. Szczegółowa charakterystyka nawierzchni znajduje się w opisie technicznym do projektu budowlanego. 6. Dostawa i posadzenie : 1) drzew - grab pospolity Fastigiata - 6 sztuk, 2) krzewów - berberys thunberga - 75 sztuk. Szczegółowy opis drzew i krzewów znajduje się w opisie technicznym do projektu budowlanego. 7. Wykonanie trawników dywanowych siewem oraz rekultywacja istniejących trawników. IV. Budowa siłowni plenerowej przy ulicy Głównej w Kopalinie. 1. etap 1 : 1) Dostawa i montaż ośmiu urządzeń siłowni plenerowej na czterech pylonach konstrukcyjnych (wraz z fundamentami) tj. : a) urządzenie do ćwiczeń mięśni brzucha - 1 sztuka, b) wiosła - 1 sztuka, c) wahadło - 1 sztuka, d) urządzenie do ćwiczeń mięśni klatki piersiowej - 1 sztuka, e) urządzenie do wyciskania siedząc - 1 sztuka, f) narciarz zjazdowy - 1 sztuka, g) sztanga - 1 sztuka, h) narciarz biegowy - 1 sztuka. Szczegółowa charakterystyka wymienionych powyżej urządzeń znajduje się w opisie technicznym do projektu budowlanego. 2) Dostawa i montaż regulaminu siłowni plenerowej - 1 sztuka. Szczegółowa charakterystyka regulaminu znajduje się w opisie technicznym do projektu budowlanego. 3) Wykonanie nawierzchni bezpiecznej żwirowej w całości pokrywającej strefy funkcjonowania urządzeń siłowni plenerowej. Nawierzchnię należy wykonać jako warstwę żwiru rzecznego o frakcji 2-8 mm, grubości 30 cm, po uprzednim wykonaniu warstwy oddzielającej żwir od gruntu rodzimego z geowłókniny. Geowłókninę należy przymocować do podłoża za pomocą szpilek. Nawierzchnia bezpieczna ograniczona obrzeżami betonowymi. Szczegółowa charakterystyka nawierzchni znajduje się w opisie technicznym do projektu budowlanego. 4) Budowa strefy relaksu wyposażonej w następujące urządzenia : a) stół do gry w pingponga - do wkopania - 1 sztuka, b) stół do gry w piłkarzyki - 1 sztuka, c) ławka z oparciem - 4 sztuki, d) kosz na śmieci o pojemności 75 litrów - 1 sztuka, e) stojak na rowery 8-stanowiskowy - 1 sztuka. Szczegółowa charakterystyka wymienionych powyżej urządzeń znajduje się w opisie technicznym do projektu budowlanego. Konstrukcje ławek, koszy na śmieci i stojaka na rowery stalowe, ocynkowane i malowane na kolor RAL 6029. 5) Wykonanie nawierzchni utwardzonych z bezfazowej kostki betonowej szarej w strefie relaksu opisanej w punkcie 4. oraz w części stanowiącej dojście do strefy relaksu i placu zabaw. Nawierzchnia utwardzona ograniczona obrzeżami betonowymi. Szczegółowa charakterystyka nawierzchni znajduje się w opisie technicznym do projektu budowlanego. 6) Zmiana lokalizacji następujących urządzeń istniejącego placu zabaw : a) zestaw sprawnościowy sześcioelementowy - 1 sztuka, b) karuzela tarczowa - 1 sztuka, c) zjeżdżalnia - 1 sztuka, d) bujak jednoosobowy - 1 sztuka, e) huśtawka wagowa dwuosobowa - 1 sztuka, f) huśtawka wahadłowa dwuosobowa - 1 sztuka. 7) Wykonanie nawierzchni bezpiecznej żwirowej w całości pokrywającej strefy funkcjonowania urządzeń placu zabaw. Nawierzchnię należy wykonać jako warstwę żwiru rzecznego o frakcji 2-8 mm, grubości 30 cm, po uprzednim wykonaniu warstwy oddzielającej żwir od gruntu rodzimego z geowłókniny. Geowłókninę należy przymocować do podłoża za pomocą szpilek. Nawierzchnia bezpieczna ograniczona obrzeżami betonowymi. Szczegółowa charakterystyka nawierzchni znajduje się w opisie technicznym do projektu budowlanego. 8) Dostawa i posadzenie drzew : a) lipa drobnolistna „tilia cordata” - 3 sztuki, b) sosna czarna „Pinus nigra” - 6 sztuk. Szczegółowy opis drzew i krzewów znajduje się w opisie technicznym do projektu budowlanego. 9) Wykonanie trawników dywanowych siewem oraz rekultywacja istniejących trawników. 2. etap 2 : Wykonanie ogrodzenia panelowego z furtką. Wysokość ogrodzenia : 1,2 m - 1,3 m, długość ogrodzenia z furtką : 95,6 m. Szczegółowa charakterystyka ogrodzenia znajduje się w opisie technicznym do projektu budowlanego. V. Budowa siłowni plenerowej przy ulicy Głównej w Grędzinie - I etap. 1. Dostawa i montaż ośmiu urządzeń siłowni plenerowej na czterech pylonach konstrukcyjnych (wraz z fundamentami) tj. : 1) urządzenie do ćwiczeń mięśni brzucha - 1 sztuka, 2) wiosła - 1 sztuka, 3) wahadło - 1 sztuka, 4) urządzenie do ćwiczeń mięśni klatki piersiowej - 1 sztuka, 5) urządzenie do wyciskania siedząc - 1 sztuka, 6) narciarz zjazdowy - 1 sztuka, 7) sztanga - 1 sztuka, 8) narciarz biegowy - 1 sztuka. Szczegółowa charakterystyka wymienionych powyżej urządzeń znajduje się w opisie technicznym do projektu budowlanego. 2. Wykonanie w strefie funkcjonowania urządzeń siłowni plenerowej nawierzchni żwirowo-gliniastej ograniczonej obrzeżami betonowymi. Nawierzchnię należy ukształtować w przekroju poprzecznym (1%), wynieść na 5 cm nad teren oraz zlicować górną powierzchnię obrzeża z nawierzchnią dla sprawnego odprowadzenia wody z nawierzchni. Szczegółowa charakterystyka nawierzchni znajduje się w opisie technicznym do projektu budowlanego. 3. Przełożenie części ogrodzenia panelowego wraz z furtką. 4. Wykonanie ogrodzenia panelowego zgodnego z ogrodzeniem istniejącym (powiększenie terenu placu zabaw i siłowni plenerowej). Szczegółowa charakterystyka ogrodzenia znajduje się w opisie technicznym do projektu budowlanego. 5. Przełożenie betonowego stołu do gry w pingponga do nowej lokalizacji. 6. Uzupełnienie nawierzchni trawiastej wokół projektowanej nawierzchni siłowni plenerowej. Wykonanie trawników dywanowych siewem oraz rekultywacja istniejących trawników. VI. Budowa siłowni plenerowej przy ulicy Głównej w Miłoszycach - II etap. 1. Dostawa i montaż dwóch urządzeń siłowni plenerowej na dwóch pylonach konstrukcyjnych (wraz z fundamentami) tj. : 1) prostownik pleców - 1 sztuka, 2) narciarz biegowy - 1 sztuka. Szczegółowa charakterystyka wymienionych powyżej urządzeń znajduje się w opisie technicznym do projektu budowlanego. Kolorystyka zamontowanych przez Wykonawcę urządzeń musi być zgodna z kolorystyką istniejących urządzeń siłowni plenerowej. Prostownik pleców należy zamontować w miejscu urządzenia numer 8 wskazanego na rysunku PB-A-2, natomiast narciarza biegowego zgodnie z tym rysunkiem. 2. Dostawa i montaż : 1) regulaminu siłowni plenerowej - 1 sztuka, 2) ławek bez oparcia - 2 sztuki, 3) kosza na śmieci o pojemności 35 litrów - 1 sztuka. Szczegółowa charakterystyka wymienionych powyżej urządzeń znajduje się w opisie technicznym do projektu budowlanego. 3. Wykonanie w strefie funkcjonowania urządzeń siłowni plenerowej wymienionych w punkcie 1. nawierzchni żwirowo-gliniastej ograniczonej obrzeżami betonowymi. Nawierzchnię należy ukształtować w przekroju poprzecznym (3%), wynieść na 5 cm nad teren oraz zlicować górną powierzchnię obrzeża z nawierzchnią dla sprawnego odprowadzenia wody z nawierzchni. Szczegółowa charakterystyka nawierzchni znajduje się w opisie technicznym do projektu budowlanego. 4. Wykonanie nawierzchni utwardzonej z bezfazowej kostki betonowej szarej ograniczonej obrzeżami betonowymi w kierunku ulicy Głównej w Miłoszycach stanowiącej dojście do siłowni z placu przed boiskiem, omijające boisko od strony północnej. 5. Dostawa i posadzenie drzew : 1) miłorząb dwuklapowy „Fastigiata” 4x szkółkowany wys. 175-200 cm z bryłą w siatce - 1 sztuka, 2) sosna himalajska „Pinus wellichiana” 4x szkółkowana wys. 150-175 cm z bryłą w siatce - 1 sztuka. 6. Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie walcem kolczatką. Powyższy zakres szczegółowo określa załączona dokumentacja : 1.”Budowa siłowni plenerowej przy budynku OSP w Biskupiach Oławskich”, .”Budowa siłowni plenerowej oraz boiska do piłki plażowej przy ul.Głównej w Grędzinie”, ”Budowa siłowni plenerowej przy ul.Mieszka I w Jelczu-Laskowicach”, .”Budowa siłowni plenerowej przy ul.Głównej w Kopalinie”, .”Budowa siłowni plenerowej przy ul.Głównej w Dębinie”. – Biura Obsługi Budownictwa Mariusz Fabjanowski. 2. Projekt zagospodarowania terenu ”Budowa siłowni plenerowej w Miłoszycach- A-Z(one) Tomasz Gawron-Gawrzyński.   
**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):** 45100000-8,   
  
**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**  
Wartość bez VAT:   
Waluta:   
  
**4) Czas trwania lub termin wykonania:**   
okres w miesiącach:   
okres w dniach: 70  
data rozpoczęcia:   
data zakończenia:   
**5) Kryteria oceny ofert:**

|  |  |
| --- | --- |
| Kryterium | Znaczenie |
| cena | 60,00 |
| gwarancja | 40,00 |

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**

|  |
| --- |
|  |